**INFORME 26 DE MARZO DE 2020**

* SUMINISTRO DE AGUA EMPOCABAL Y VILLASANTANA

Adjunto se muestra el comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PTAP SANTA ROSA | PTAP VILLA SANTANA |
| Fecha/Hora | Q INS (LPS) | Q INS (LPS) |
| 25/03/2020 19:00 | 115 | 178 |
| 25/03/2020 20:00 | 153 | 342 |
| 25/03/2020 21:00 | 195 | 281 |
| 25/03/2020 22:00 | 198 | 297 |
| 25/03/2020 23:00 | 198 | 314 |
| 26/03/2020 00:00 | 191 | 350 |
| 26/03/2020 01:00 | 105 | 345 |
| 26/03/2020 02:00 | 124 | 314 |
| 26/03/2020 03:00 | 162 | 314 |
| 26/03/2020 04:00 | 148 | 239 |
| 26/03/2020 05:00 | 161 | 248 |
| 26/03/2020 06:00 | 143 | 128 |
| 26/03/2020 07:00 | 141 | 214 |
| 26/03/2020 08:00 | 149 | 245 |
| 26/03/2020 09:00 | 146\* | 236 |
| 26/03/2020 10:00 | 84 | 245 |
| 26/03/2020 11:00 | 83 | 353 |
| 26/03/2020 12:00 | 75 | 331 |
| 26/03/2020 13:00 | 77 | 331 |
| 26/03/2020 14:00 | 77\* | 22 |
| 26/03/2020 15:00 | 147 | 445 |
| 26/03/2020 16:00 | 136 | 80 |
| 26/03/2020 17:00 | 139 | 244 |
| 26/03/2020 18:00 | 134 | 370 |

\* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío

Se hace revisión horaria del envío con el fin de solicitar caudales adecuados, buscando el balance de tanques y red de distribución.

* NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Adjunto se envía el cuadro con el reporte de daños.

* ACCIONES Y GESTIONES PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

1. Se adelantó la entrada en funcionamiento del tanque Romelia 1 con capacidad de 1600 metros cúbicos, el cual está en proceso de rehabilitación estructural y funcional. Permite aumentar la sumatoria de la capacidad de almacenamiento para generar mayor continuidad a la población.
2. Ante la diezma de personal por aislamiento preventivo se solicitó al Subgerente Técnico y Operativo escalar la necesidad de tomar acciones inmediatas, ya que para garantizar la operación del sistema se requiere el personal completo. Se anota que entre las dos cuadrillas operativas se suma una sustracción de personal de cuatro operarios calificados en sus funciones.

MARCO ARLEY TABORDA GALLEGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ACUEDUCTO

DANIELA MORENO CARDONA

PROFESIONAL AGUA NO CONTABILIZADA